Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий  
  
**ППБ-101-89**  
  
1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются руководители детских учреждений.  
  
2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель детского учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.  
  
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.  
  
3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников детского учреждения и учащихся старших классов.  
  
4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.  
  
**Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.**  
5. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:  
  
а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  
  
б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;  
  
в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;  
  
г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  
  
д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;  
  
е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);  
  
ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;  
  
з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;  
  
и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднооткрывающиеся запоры;  
  
к) устанавливать на окнах глухие решетки.  
  
6. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устраиваться пологие пандусы.  
  
7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.  
  
8. Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.  
  
9. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.  
  
При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.  
  
10. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.  
  
11. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.  
  
Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.  
  
12. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.  
  
13. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.  
  
14. При оформлении елки запрещается:  
  
а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;  
  
б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;  
  
в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.  
  
  
**ППБ 01-03**

1. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.  
  
2. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:  
  
допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;  
  
елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;  
  
при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;  
  
иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;  
  
при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.  
  
 **3**. **Запрещается:**  
  
проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;  
  
применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  
  
украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;  
  
одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  
  
проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;  
  
использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  
  
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;  
  
полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  
  
допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  
  
4. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.  
  
5. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.  
  
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.  
  
6. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.  
  
7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.  
  
8. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

---незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

--- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.